Descripción archivo cr2_qflxDaily_20140702.txt
Datos compilados por F. Muñoz / CR2
Fecha: 1-Agosto-2014
Ubicación: http://www.cr2.cl/?page_id=3876

El archivo de texto cr2_qflxDaily_20140702.txt, contiene el caudal medio diario en metros cúbicos por segundo (m3/s) para 716 estaciones de Chile, entre Enero de 1940 y Diciembre 2013 (74 años, 888 meses). 

Los datos originales de DGA son diarios. 

Los archivos con extensión _txt.zip contienen tres archivos de texto: este, que incluye la descripción de los datos contenidos, un archivo separado por comas con la información de las estaciones (ver listado en el siguiente párrafo), y el archivo que contiene los datos propiamente tal, en formato de texto, separado por comas, donde la primera columna contiene los nombres de los metadatos asociados a las estaciones. Las siguientes columnas contienen la información de cada estación y sus series de tiempo. Las filas son las siguientes:

Información de las estaciones:
  * código estación
  * fuente (ver detalles en Tabla 1 de http://www.cr2.cl/?page_id=4127)
  * nombre de la estación
  * altitud (m.s.n.m.)
  * latitud (° decimales S)
  * longitud (° decimales W)
  * drenaje (área de drenaje en Km 2)
  * fecha de comienzo de las observaciones
  * fecha de fin de las observaciones
  * cantidad de observaciones
Datos propiamente tal:
  * en adelante registros de caudal para los años 1940 a 2013, ambos inclusive, por día

OBS1: En el valor de los días y meses en que no se registraron datos se asignó el valor -9999.

OBS2: Para los datos numéricos, al importar a excel como texto o csv (comma separated values), se debe considerar el punto como separador de decimales.
