DESCRIPCION: Datos observados de temperatura máxima diaria desde 376 estaciones de todo Chile, durante el período Enero de 1900-Marzo de 2018. Recolectados de sistemas informáticos de diversas fuentes que se describen a continuación. Compilados por el equipo de Datos y Cómputos del (CR)2 a cargo de Francisca Muñoz, para fines de investigación y docencia. No sustituyen los datos originales provistos por las instituciones responsables de los mismos.

COLECCION: Datos Observacionales. 
Ubicación en Línea: http://www.cr2.cl/recursos-y-publicaciones/bases-de-datos/

FUENTES: 
    - DGA web: Contiene los datos de 340 estaciones, descargados desde http://snia.dga.cl/BNAConsultas/reportes. Estos registros se complementan con los datos de 164 estaciones automaticas descargados desde http://dgasatel.mop.cl/index.asp.
    - DMC web: Contiene los datos de 34 estaciones, descargados íntegramente desde el sitio público DMC http://164.77.222.61/climatologia

PERIODO: Enero de 1900 - Marzo de 2018. Resolución Temporal: Diaria
REGION: 376 estaciones de todo Chile
VARIABLES: temperatura máxima diaria, medida en grados Celsius.
CARACTERISTICAS: Los archivos con extensión .zip contienen tres archivos de texto:
    - El presente con la descripción de los contenidos
    - El archivo cr2_tasmaxDaily_2018_stations.txt contiene el listado de estaciones utilizadas, con los metadatos indicados en *Información de las Estaciones*.
    - El archivo cr2_tasmaxDaily_2018.txt contiene los datos de temperatura máxima diaria correspondiente a 376 estaciones en Chile, entre Enero de 1900 y Marzo de 2018 (118 años, 1418 meses). El reporte en sí contiene una columna por cada estacion, y filas que corresponden a los siguientes datos:
    *Información de las estaciones*
        - código estación (el código nacional considerado en la Institución que genera los datos)
        - institución (el nombre de la Institución que genera los datos)
        - fuente (de acuerdo a lo indicado en FUENTES)
        - nombre de estación (nombre considerado en la Institución que genera los datos)
        - altitud (m.s.n.m.)
        - latitud (° decimales S)
        - longitud (° decimales W)
        - código de cuenca
        - nombre de cuenca
        - código de sub-cuenca
        - nombre de sub-cuenca
        - fecha de comienzo de observaciones
        - fecha de fin de observaciones
        - cantidad de observaciones
        - inicio de observaciones en estación automatica
    *Formato Datos*
        - Las siguientes filas contienen las mediciones observadas correspondientes a cada período en el tiempo, para todas las estaciones consideradas.

NOTAS:
    - Períodos sin registro: Se asigna el valor "-9999" a aquellos períodos en los cuales no se registraron datos.
    - Se consideraron datos de temperatura máxima diaria dentro del rango -25 a 42 grados Celsius.
    - Datos de Cuencas y Subcuencas: para las estaciones DGA, los datos de cuencas y subcuencas vienen incluídos. Para las estaciones DMC, estos datos fueron derivados por Paola Sánchez, tomando en cuenta de archivos shape incluyen la delimitación de las cuencas y subcuencas, descargadas desde www.geoportal.cl.
    - Orden de las estaciones: Las estaciones se encuentran ordenadas primero según su fuente (de acuerdo a lo indicado en FUENTES), y luego por su latitud en orden de de Norte a Sur.
	

DETALLES DEL SISTEMA: Datos descargados y generados en servidores (CR)2, el 11-Marzo-2018, utilizando scripts python y base de datos MySql. Para más consultas respecto a los datos o su actualización, contactar a 'cr2sysadmin@dgf.uchile.cl'.  
Los archivos de texto generados contienen datos planos, y están separados por coma ',' (comma separated values). Pueden ser abiertos con un editor de texto o cargados en programas varios. Para visualizarlos como planilla de cálculo, puede ralizar las siguientes acciones, dependiendo de su sistema operativo y planilla de cálculo utilizada:
   - En todos los casos: Considerar que el separador de datos es coma ',' y el separador de decimales es punto '.'
   - MS Office: Desde Excel, ir a 'Abrir' y seleccionar 'Archivos de Texto' de la lista. Siga las instrucciones para importar texto. 
   - LibreOffice o Gnumeric: Cambiar la extensión del archivo de .txt a .csv y abrirlo con LibreOffice. Siga las instrucciones para importar texto. Cuidado que LibreOffice tiene un límite máximo de despliegue de 1024 columnas (en este caso estaciones). Si el archivo contiene más de 1024 estaciones, se recomienda usar Gnumeric u otro sistema para manipular los datos.

DECLARACIÓN: Estos datos abiertos son publicados bajo licencia Creative Commons CC0 waiver. Han sido compilados para fines de investigación y docencia. No sustituyen los datos originales provistos por las instituciones responsables de los mismos. CR2 no respalda ningún trabajo científico ni de otra índole, producido utilizando estos datos.

Consultas o sugerencias a cr2sysadmin@dgf.uchile.cl